ПАМЯТКА «Правила пожарной безопасности в осенне - зимний период

С наступлением осеннее - зимнего периода времени во много раз повышается и возрастает вероятность возникновения возможных пожаров. По данным государственной статистики основная доля происшедших пожаров на территории Российской Федерации в осеннее - зимний период времени, в том числе повлекших гибель людей приходится на жилой сектор, что составляет примерно около 80 процентов от их общего числа за данный

период времени. Основными причинам и происшедших пожаров являются, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов и нарушение правил монтажа и эксплуатации электрических сетей, электроприборов.

 В целях недопущения и предотвращения возможных пожаров в осенне-зимний период времени необходимо соблюдать (выполнять) следующие элементарные правила пожарной безопасности, а именно: перед началом отопительного сезона провести проверку и при необходимости ремонт дымоходов, отопительных печей, котельных, теплогенераторных установок, других отопительных приборов и систем.

  Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов) Помните, что очищать дымоходы и печи (котлов) от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона и не реже: одного раза в три месяца для отопительных печей (котлов); одного раза в два месяца для печей (котлов) и очагов непрерывного действия;

 При эксплуатации отопительных приборов и электроприборов придерживайтесь следующих правил:

 - не эксплуатируйте неисправные печи и другие отопительные приборы;

 - не допускайте эксплуатацию газовых приборов при утечке газа;

 - не осуществляйте проверку герметичности соединений газовых приборов и оборудования с помощью источников открытого пламени (в том числе спичками, зажигалками, свечами);

  - не проводите самостоятельно ремонт наполненных газом баллонов и газового оборудования;

  - не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям;

 - не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо.

  - не допускайте перекаливание печей;

 - не устанавливайте и не используйте металлические печи (буржуйки) не отвечающие требованиям пожарной безопасности;

  - не допускайте использование электрических изделий, электроприборов и электрооборудования, не соответствующих требованиям инструкций организаций - изготовителей, или имеющих неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару;

 - не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

**И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!!!**